DT.261.2.2019						Bodzentyn, dnia 06.12.2019 r. 



Zapytanie ofertowe

[bookmark: _Hlk9495356][bookmark: _Hlk25751880] na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”


Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019
Regon 364523049 
NIP 657-29-23-542
Tel.  41 31 15 401
e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl 

I.	Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze zamówienie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym nr 3/19 Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z dnia 31 stycznia w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł. 

II.	Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego uzbrojenia otworu studziennego 
Nr 2 (studnia awaryjna) wraz z podłączeniem do rozdzielnicy TUW  i monitoringu SUW oraz włączeniem do   istniejącego przewodu wodociągowego na Ujęciu w msc. Wzdół na działkach nr ewid. 100/2, 501/2  gmina Bodzentyn.
Otwór studzienny powinien być wyposażony co najmniej w :
· naziemną obudowę termoizolowaną pokrytą laminatem poliestrowo-szklanym wyniesioną na wysokość 0,5 m p.p.t. wyposażoną w :
· głowica studzienna (stal nierdzewna min. AISI 304); 
· przepływomierz DN 80;
· manometr;
· zawór zwrotny dwuklapowy DN 80;
· kurek czerpalny;
· przepustnica odcinająca DN 80;
· pompa głębinowa z silnikiem ok. 18,5 kW o parametrach: 
- wydajność 50 m3/h
- podnoszenie ok. 100  m sł wody
- średnica rury cembrowej 9 5/8" 
- głębokość instalowania pompy głębinowej 30 m p.p.t
- zasilanie pompy z przetwornicy częstotliwości 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem czujnikiem lustra wody 
- ciągły pomiar lustra wody sondą hydrostatyczną
- pobór prób wody po min. 72 godzinach pompowania oczyszczającego;
· rura pompowa wznośna DN 80 (stal nierdzewna min. AISI 304) z dodatkową rurką do zapuszczania sondy hydrostatycznej;
Posadowienie obudowy zgodnie z wytycznymi producenta obudowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje także:
· Wykonanie ok. 15 m rurociągu DN 125 PE wraz z włączeniem do istniejącego rurociągu PCV 160  wraz z węzłem zasuw (3 szt.) zabudowanym na trójniku żeliwnym. 
· Podłączenie studni do projektowanego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wzdół” systemu monitoringu i sterowania 
· Wykonanie dokumentacji powykonawczej, przedłożenie wszelkich atestów, aprobat oraz deklaracji wymaganych przepisami prawa wraz z wyceną zamontowanych urządzeń służącej Zamawiającemu wprowadzeniu ich do wykazu środków trwałych.
Szczegóły dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji przetargowej dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wzdół” (http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/55-przprzetarg-nieograniczony-zadanie-nr-1-rozbudowa-i-modetarg-nieograniczony-zadanie-nr-1-rozbudowa-i-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-na-ujeciu-wody-w-miejscowosci-wzdol-zadanie-nr-2-rozbudowa-i-modernizacja-stacji-uzdatniania-wody-na-ujeciu-wody-w-bodzentynie-ul-opatowska-w-ramach-projektu-pn-uporzadkowanie-gospodarki-wodno-sciekowej-w-aglomeracji-bodzentyn). Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w przedmiocie zamówienia wynikające z doborów urządzeń na SUW.
Wykonawca winien uwzględnić w wykonaniu przedmiotu zamówienia wydane pozwolenie wodnoprawne znak: WA.ZUZ.4.421.1.36.2018.2019.AK z 19.07.2019 r. – stanowiące załącznik nr 3 

III.	Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45255110-3 – Roboty budowlane w zakresie studni,
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 
45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
45232100-3 – Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne
IV.	 Termin realizacji zamówienia: 

Od daty podpisania umowy do 14.02.2020 r.	
.
V.	Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oraz informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. [bookmark: _Hlk9930935]Posiadają kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (oświadczenie Wykonawcy).
2. Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
3. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 2  do Zapytania ofertowego i zobowiąże się do podpisania umowy według ww. wzoru.
VI.	Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII.	Miejsce i termin składania ofert:
[bookmark: _GoBack]
1. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do 11.12.2019 r. do godz. 12:00. 
2. Ofertę należy  dostarczyć do siedziby Zamawiającego: ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn  
3. Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”.
4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
VIII.	Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena – waga 100 %

2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty Wykonawców, którzy spełniają określone w niniejszym zapytaniu wymogi.
3. Ocenie podlegać będą ceny brutto oferty.

4. Kryterium cena – ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  


 gdzie:
C –  liczba punktów uzyskana w ocenie, kryterium cena,     
Cn  – najniższa cena,    
Cb  –  cena oferty badanej,    
100 pkt  –  wskaźnik stały.

 W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów
IX.	Informacje dodatkowe: 

1. Oferty Wykonawców, którzy nie zostali wybrani nie podlegają  zwrotowi.
2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
· Monika Jamróz, tel. 41 31 15 401, mail: monika.jamroz@puk.bodzentyn.pl 
· Anna Jurek , tel. 41 31 15 401, mail: anna.jurek@puk.bodzentyn.pl
3. 	Zamówienia realizowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka) oraz ze środków własnych Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.  

X.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn sp. z o.o., ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, 
e-mail: sekretariat@puk.bodzentyn.pl ;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DT.261.2.2019;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 


	Załączniki:
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 – Wzór umowy
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